[bookmark: OLE_LINK1]河南省2026-2027年度液晶显示器框架协议采购需求（征求意见稿）

具体分包设置如下表：
	包号
	屏幕尺寸(英寸)
	最大分辨率(水平)
	最大分辨率(垂直)
	灰阶响应时间
	接口
	刷新率
	亮度值
	底座旋转升降
	质保期限
	最高限价（元）

	1
	≧19
	≧1600
	≧900
	≦8ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧60Hz
	≧200cd/m²
	不支持
	≧3年
	700

	2
	≧21
	≧1920
	≧1080
	≦8ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	1000

	3
	≧23.8
	≧1920
	≧1080
	≦8ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧60Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	800

	4
	≧23.8
	≧1920
	≧1080
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	1300

	5
	≧23.8
	≧2560
	≧1440
	≦8ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	支持
	≧3年
	1400

	6
	≧27
	≧1920
	≧1080
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	1100

	7
	≧27
	≧1920
	≧1080
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	支持
	≧3年
	1200

	8
	≧27
	≧2560
	≧1440
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	1500

	9
	≧27
	≧3840
	≧2160
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧60Hz
	≧250cd/m²
	支持
	≧3年
	2500

	10
	≧31.5
	≧2560
	≧1440
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	3000

	11
	≧31.5
	≧3840
	≧2160
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧60Hz
	≧250cd/m²
	支持
	≧3年
	3300

	12
	≧34
	≧3440
	≧1440
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧60Hz
	≧250cd/m²
	不支持
	≧3年
	3500

	13
	≧34
	≧3440
	≧1440
	≦5ms
	至少含HDMI或DP或Type-C
	≧75Hz
	≧250cd/m²
	支持
	≧3年
	3800



具体商务要求如下：
1、交货期限：7日内在指定地点交货并完成安装调试。
2、交货的地域范围：河南省
3、支付方式：一次付清
4、支付时间和条件：货到安装且验收合格后，30日内完成付款。
5、产品升级换代规则：支持
6、产品在售证明：需提供和所报液晶显示器型号一致的产品在售证明(发票或合同)。
7、售后服务：各响应产品需提供原厂两年售后维保及两年上门售后服务。

